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Аннотация
по назначению и использованию экранирующих комплектов типа Эп-1 и Эп-3

Экранирующие комплекты типа Эп-1 (летний) и Эп-3 (зимний) являются универсальным средством защиты от вредного воздействия всех факторов электромагнитной природы, создаваемых электроустановками ПС и ВЛ напряжением до 1150 кВ переменного тока. Они предназначены для использования при работах, выполняемых на потенциале земли, в том числе при ремонтных работах на отключенном и заземленном оборудовании, а также железобетонных, металлических и деревянных конструкциях.
                  
    [image: image3.jpg]&



         [image: image2.png]



Индивидуальные экранирующие комплекты для работы на потенциале земли                                          Эп-1 (слева) и Эп-3 (справа)
Экранирующие комплекты Эп-1 и Эп-3 обеспечивают защиту:

- от воздействия электрического поля;

- от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека;

- от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам и частям оборудования;

- от воздействия электромагнитного поля;

- от возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения.

Комплектация Эп-1 и Эп-3:

куртка с втачным капюшоном (утепленная для Эп-3), экранирующий накасник,

экранирующий полукомбинезон (утепленный для Эп-3),  экранирующие кожаные ботинки (утепленные для Эп-3, экранирующие носки с валенками – для крайнего севера – по отдельной заявке), экранирующие перчатки из комплексной пряжи (и утепленные рукавицы для Эп-3).
Защитные свойства экранирующих комплектов всех типов основаны на том, что они создают замкнутое пространство вокруг тела человека (индивидуальную клетку Фарадея), ограниченное слоем из электропроводящей ткани, исключая проникновение поля даже очень высокой интенсивности внутрь экранированного пространства. Обладая высокой проводимостью, комплекты шунтируют тело человека, исключая протекание через него тока смещения, импульсных токов и тока, обусловленного прикосновением человека к частям электроустановок, находящихся в зоне наведенного напряжения. 
Применение экранирующих комплектов. В  настоящее время применение экранирующих комплектов для защиты от вредного воздействия электрического поля промышленной частоты регламентировано «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок». Комплекты внесены в «Типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности» по целому ряду специальностей. Таким образом, у энергопредприятий России имеется возможность приобретать экранирующие комплекты наравне со спецодеждой общего назначения, включая стоимость изделия в себестоимость производства или передачи электроэнергии.  Комплекты отвечают требованиям ГОСТ 12.4.172-87 и международного стандарта IEC 60895. 

Комплекты для защиты от электрического поля промышленной частоты (50 Гц) выполнены по ТУ-8572-001-493352590-99 «Средства индивидуальной защиты от электрических полей. Комплект экранирующий»,  разработанным ЗАО «НПО Энергоформ».

На все комплекты получены сертификат соответствия, выданный органом по сертификации средств индивидуальной защиты Госстандарта РФ, и санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора Минздрава РФ.

Основные технические характеристики комплектов Эп-1 и Эп-3:

· коэффициент экранирования комплекта – не менее 60 дБ (1000 о. е.);

· сопротивление экранирующей одежды (куртка и полукомбинезон) – не более 10 Ом (по ГОСТ), реальные значения < 1 Ом (для Эп-4(0) – не более 0,5 Ом);

· сопротивление экранирующих перчаток – не более 30 Ом (по ГОСТ), реальные значения – 10-15 Ом;

· сопротивление экранирующей обуви – не более 500 Ом (по ГОСТ), реальные значения – 200-300 Ом.
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